|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 型号 | 数量 | 备注 |
| 低空静电式油烟净化器 | TL-D-240 | 1台 | 处理风量≥24000³/h尺寸：980\*1235\*1320风口大小：1000mm\*1120mm阻力（Pa）＜150功率≤480W机芯数量 T3\*8重量≥298Kg |
| 不锈钢挡油板 | 700\*500\*500 | 12个 | 304材质 厚度=0.75mm |
| 铁皮通风管道 | 700\*700 | 150平方 | 材质厚度≥1.0mm |
| 净化器支架 | 常规 | 1套 | 角钢≥L70 |
| 管道支架 | L50 | 3套 | 角钢≥L50 |
| 净化器控制线 | 三芯线 | 80米 | 铜芯线≥1.5平方 |
| 旧管道拆除 |  | 150平方 | 人工工资 |
|  |  |  |  |